**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy**

.............................................................................. ....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) (miejscowość i data)

**OFERTA WYKONAWCY**

na remont pomieszczeń biurowych

**WYKONAWCA**

Nazwa ......................................................................................................................................................

Osoba/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy………………………………………………………………………..

Adres siedziby...........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ..................................................... e-mail; .....................................................................

nr NIP ........................................................ nr REGON..............................................................................

**ZAMAWIAJĄCY**

**Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”**

**Ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa**

NIP: 609-004-58-24, REGON: 260267569, KRS: 0000316291

Tel./fax: 413941405 e-mail: lgd\_wloszczowa@wp.pl

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena**  **zł** | **Wartość**  **zł**  **(4x5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE** | | | | |
| a | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 1.000 |  |  |
| b | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 3.000 |  |  |
| c | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 12.880 |  |  |
| d | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ½ ceg. | m2 | 5.800 |  |  |
| e | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3 | 0.525 |  |  |
| f | Odbicie tynków wewnętrznych z płytek ceramicznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 3.560 |  |  |
| g | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego – wielkość 0 – typ ST – ilość elementów do 10 | kpl. | 4.000 |  |  |
| h | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 5 km | m3 | 8.000 |  |  |
| 2 | **ROBOTY MURARSKIE** | | | | |
| a | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 5.510 |  |  |
| b | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2.850 |  |  |
| c | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm | m2 | 8.680 |  |  |
| d | Drzwi i naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 8.700 |  |  |
| e | Ościeżnice stalowe i skrzydło drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych przeciwpożarowych o wymiarach 0.90 x 2.00 | szt. | 1.000 |  |  |
| f | Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm | m2 | 2.830 |  |  |
| g | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0.473 |  |  |
| 3 | **TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE** | | | | |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 42.080 |  |  |
| b | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 169.400 |  |  |
| c | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie – dodatek za pogrubienie o  1 mm na ścianach. Pogrubienie 2 mm. | m2 | 338.800 |  |  |
| d | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 58.120 |  |  |
| e | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie – dodatek za pogrubienie o  1 mm na stropach. Pogrubienie 2 mm. | m2 | 116.240 |  |  |
| 4 | **ROBOTY MALARSKIE** | | | | |
| a | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2 | 227.520 |  |  |
| b | Malowanie powierzchni wewnętrznych – dodatek za następne gruntowanie podłoża | m2 | 227.520 |  |  |
| c | Posadzki – listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m | 62.500 |  |  |
| 5 | **ROBOTY REMONTOWE INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA** | | | | |
| a | Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10.0 m2 | kpl. | 6.000 |  |  |
| 6 | **ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ** | | | | |
| a | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym w tym 3 gniazda telefoniczne | szt. | 13.000 |  |  |
| b | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce | szt. | 9.000 |  |  |
| c | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce | szt. | 5.000 |  |  |
| 7 | **OKŁADZINY SCHODÓW** | | | | |
| a | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm | m2 | 11.810 |  |  |
| b | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 | m2 | 73.260 |  |  |
| c | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 | m | 100.800 |  |  |
| 8 | **BALUSTRADA** | | | | |
| a | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg | m | 10.000 |  |  |
| b | Osadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych | gniazd | 8.000 |  |  |
| 9 | **CHODNIKI** | | | | |
| a | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 17.250 |  |  |
| b | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm | m2 | 25.880 |  |  |
| c | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 26.500 |  |  |
| d | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 25.880 |  |  |
| e | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 25.880 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :**  **Podatek VAT :**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót :** | | | | |  |

Słownie: